**Команды управления с мобильного телефона**

# — повтор последнего сообщения

1\* — постановка под охрану

0\* — снятие с охраны

10\* — бесшумная постановка под охрану

00\* — бесшумное снятие с охраны

11\* — управление режимом активной охраны

09\* — история событий

007\* — включение микрофона

100\* — Запрос баланса

123\* — запуск двигателя

222\* «Отключение HandsFree»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

223\* «Включение HandsFree на постановку в охрану»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

224\* — «Включение HandsFree на снятие с охраны»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

225\* — «Включение HandsFree на снятие с охраны только при атозапуске»

(доступно для систем 3910/3930/3950/3970/3990/5000New  с версии прошивки не ниже v1.75)

258\* — информация о системе

333\* — доп функция от кнопки F по CAN с помощью DTMF-команды.

321\* — останов двигателя

424\* — уровень калибровки аналогово топлива

500\* — запрос координат

551\* — включение режима ТО (включить зажигание, ввести DTMF командаму 551\* + секретный ПИН-код (метка 2,4 Ггц должна быть в зоне распознавания))

552\* — выключение режима ТО

156\* — включение предпускового подогрева двигателя

651\* — отключение предпускового подогрева двигателя

456\* — включение доп. Канала

654\* — отключение доп. Канала

789\* — включение функции автоматического запуска двигателя

753\* — подключение к серверу

987\* — отключение функции автоматического запуска двигателя

666\* — блокировка двигателя

999\* — отключение блокировки двигателя

998\* — аварийное отключение опроса меток (потребуется пин-код)

888\* — включение опроса меток

Дата последнего обновления: 18.09.2014